# Configuración de Conexiones para Bridges de Cola

Para definir la configuración para este bridge de cola de Tuxedo:

1. Si aún no lo ha hecho, en el centro de cambios de la Consola de Administración, haga clic en Bloquear y Editar (consulte Uso del Centro de Cambios).
2. En la Consola de Administración, amplíe Interoperabilidad y seleccione Servicio de WTC.
3. En la página Servidores WTC, haga clic en el nombre de un servicio de WTC.
4. Haga clic en el separador Bridge de Cola.
5. En la página Bridges de Cola de Tuxedo de WTC, haga clic en el nombre del bridge de cola del servicio de WTC.
6. Haga clic en el separador Conexiones.
7. Modifique los atributos de conexión para el entorno.

   Consulte Opciones de Configuración.

8. Haga clic en Guardar.
9. Para activar estos cambios, en el centro de cambios de la Consola de Administración, haga clic en Activar Cambios.
   No todos los cambios se aplican de manera inmediata; para que algunos se apliquen, es necesario reiniciar (consulte Uso del Centro de Cambios).