> # Pontos de Acesso Local do Tuxedo: Geral

> Opções de Configuração Tarefas Relacionadas Tópicos Relacionados

> Use esta página para definir a configuração geral de um ponto de acesso local do Tuxedo que será usado com este Serviço WTC.

> #### Opções de Configuração

> Nome | Descrição
> --- | ---
> Nome do Ponto de Acesso | O nome exclusivo usado para identificar este ponto de acesso local do Tuxedo. Esse nome deve ser exclusivo para todos os pontos de acesso local e remoto do Tuxedo definidos em um Serviço do WTC. Isso permite definir configurações exclusivas com o mesmo ID do Ponto de Acesso. Atributo do MBean: `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPoint`
> ID do Ponto de Acesso | O nome do principal de conexão usado para identificar este ponto de acesso local do Tuxedo ao tentar estabelecer uma conexão de sessão com pontos de acesso remoto do Tuxedo. Nota: O AccessPointId deve corresponder ao DOMAINID semelhante na seção *DM_REMOTE_DOMAINS do arquivo DMCONFIG do Tuxedo. Atributo do MBean: `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPointId`
> Endereço de Rede | O endereço de rede e o número da porta deste ponto de acesso local do Tuxedo. Especifique o endereço TCP/IP no formato: `//hostname:port_number` ou `//#.#.#.#:port_number`. Nota: Se o nome do host for usado, o ponto de acesso localizará um endereço para o nome do host usando os recursos de resolução de nome local (geralmente, DNS). Se for usado formato decimal pontilhado, cada # deverá ser um número de 0 a 255. Esse número decimal pontilhado representa o endereço IP da máquina local. O port_number é o número da porta TCP em que o ponto de acesso atende solicitações de entrada. Atributo do MBean: `WTCLocalTuxDomMBean.NWAddr`

> Tarefas Relacionadas

> - Criar pontos de acesso local
> - Configurar conexões para APs locais
> - Configurar segurança para APs locais
> - Deletar pontos de acesso local do Tuxedo

> Tópicos Relacionados

> - Configurando o Oracle WebLogic Tuxedo Connector