# Lokale Zugriffspunkte erstellen

Lokale Tuxedo-Zugriffspunkte bieten Konfigurationsinformationen zum Herstellen einer Verbindung zwischen verfügbaren entfernten Tuxedo-Domains und einem WTC-Dienst. Sie müssen mindestens einen lokalen Tuxedo-Zugriffspunkt konfiguriert haben, damit Sie einen WTC-Dienst erstellen können. So erstellen Sie einen lokalen Tuxedo-Zugriffspunkt:

1. Wenn Sie dies nicht bereits ausgeführt haben, klicken Sie im Change Center der Administrationskonsole auf Sperren & Bearbeiten (siehe Change Center verwenden).
2. Blenden Sie in der Administrationskonsole Interoperabilität ein, und wählen Sie WTC-Service aus.
3. Klicken Sie auf der Seite WTC-Server auf den Namen eines WTC-Service.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Lokale APs.
5. Klicken Sie auf der Seite Lokale WTC-Zugriffspunkte auf Neu.
6. Geben Sie in das Feld Zugriffspunkt den eindeutigen Namen ein, der zum Identifizieren dieses lokalen Tuxedo-Zugriffspunkts verwendet werden soll. Dieser Name sollte für alle lokalen und entfernten Tuxedo-Zugriffspunkte eindeutig sein, die in einem WTC-Dienst definiert sind.
7. Geben Sie in das Feld Zugriffspunkt-ID den Verbindungsnamen ein, der zur Identifizierung dieses lokalen Tuxedo-Zugriffspunkts beim Herstellen einer Sessionverbindung mit Remote-Tuxedo-Zugriffspunkten verwendet werden soll.
8. Geben Sie in das Feld Netzwerkadresse die Netzwerkadresse und Portnummer dieses lokalen Tuxedo-Zugriffspunkts ein. Geben Sie die TCP/IP-Adresse in folgendem Format ein: `//hostname:portnummer oder //#.#.#.#:portnummer`.
9. Klicken Sie auf Fertig stellen.
10. Um diese Änderungen zu aktivieren, klicken Sie im Change Center der Administrationskonsole auf Änderungen aktivieren.
    Nicht alle Änderungen werden sofort wirksam – für manche ist ein Neustart erforderlich (siehe Change Center verwenden).