> # Cluster do Coherence: Configuração: Geral

> Opções de Configuração Tarefas Relacionadas Tópicos Relacionados

> Use esta página para configurar propriedades deste cluster do Coherence.

> #### Opções de Configuração

> Nome | Descrição
> --- | ---
> Nome | O nome da configuração deste cluster do Coherence.
> Use um Arquivo de Configuração do Cluster Personalizado | Especifica se esta configuração reside em um arquivo de configuração externo personalizado. Atributo do MBean: `CoherenceClusterSystemResourceMBean.UsingCustomClusterConfigurationFile` As alterações entram em vigor após a reimplantação do módulo ou a reinicialização do servidor.
> Nome do Arquivo de Configuração Personalizado | O local do arquivo de configuração personalizado. Use este campo para importar um novo arquivo de configuração. Atributo do MBean: `CoherenceClusterSystemResourceMBean.CustomClusterConfigurationFileName` As alterações entram em vigor após a reimplantação do módulo ou a reinicialização do servidor.
> Endereço de Listening Unicast | O endereço IP do listener unicast do cluster. Atributo do MBean: `CoherenceClusterParamsBean.UnicastListenAddress` As alterações entram em vigor após a reimplantação do módulo ou a reinicialização do servidor.
> Porta de Listening Unicast | A porta do listener unicast do cluster. Atributo do MBean: `CoherenceClusterParamsBean.UnicastListenPort` Valor mínimo: `1` Valor máximo: `65535` As alterações entram em vigor após a reimplantação do módulo ou a reinicialização do servidor.
> Ajuste Automático da Porta Unicast | Especifica se a porta unicast será automaticamente incrementada caso a porta não possa ser vinculada por já estar em uso. Atributo do MBean: `CoherenceClusterParamsBean.UnicastPortAutoAdjust` As alterações entram em vigor após a reimplantação do módulo ou a reinicialização do servidor.
> Endereço de Listening Multicast | O endereço IP do listener multicast do cluster. Atributo do MBean: `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenAddress` As alterações entram em vigor após a reimplantação do módulo ou a reinicialização do servidor.
> Porta de Listening Multicast | A porta do listener multicast do cluster. Atributo do MBean: `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenPort` Valor mínimo: `1` Valor máximo: `65535` As alterações entram em vigor após a reimplantação do módulo ou a reinicialização do servidor.
> Tempo de Vida | A definição de tempo de vida da mensagem de multicast. Atributo do MBean: `CoherenceClusterParamsBean.TimeToLive` Valor mínimo: `0` Valor máximo: `255` As alterações entram em vigor após a reimplantação do módulo ou a reinicialização do servidor.

> Tarefas Relacionadas

> - Criar clusters do Coherence
> - Configurar clusters do Coherence
> - Configurar endereços conhecidos
> - Direcionar clusters do Coherence
> - Configurar log do Coherence

> Tópicos Relacionados

> - Usando ActiveCache
> - Comunicações em um Cluster
> - Informações de Endereçamento de Cluster