> # Server SIP: Configurazione: Load Balancer

> Utilizzare questa pagina per configurare una mappa loadbalancer, utilizzata solo durante l'aggiornamento del software di WebLogic SIP Server nei cluster side-by-side. Questa configurazione non è richiesta durante il normale funzionamento del server.

> Durante un aggiornamento del software, vengono definiti diversi cluster a livello motore per ospitare la nuova versione del software e quella precedente. Una mappa cluster-loadbalancer-map definisce l'indirizzo IP virtuale (definito nel load balancer) che corrisponde a un cluster a livello motore configurato per un aggiornamento. WebLogic Communications Server utilizza questo mapping per assicurare che le richieste di dati di stato delle chiamate e timer a livello motore vengano ricevute dalla "versione" corretta del cluster. Se una richiesta viene da una versione non corretta del software, le voci della mappa cluster-loadbalancer-map vengono utilizzate per inoltrarla al cluster corretto.