> # SIP Server：配置：超载保护

> 配置选项

> 使用此页可以根据会话生成速率或 SIP 传输长度和计时器容量限制调节传入 SIP 请求。

> 通过 sipserver.xml 中的超载元素可以根据已配置的超载条件调节传入 SIP 请求。当出现超载状况时，WebLogic Communications Server 通过响应“503 服务不可用”销毁新 SIP 请求，直到观察到已配置的释放值，或直到超出服务器的执行队列容量。

> 用户配置的超载控制仅适用于初始 SIP 请求；在出现超载状况时已处于活动状态的 SIP 对话可以生成不受调节的附加 SIP 请求。

> #### 配置选项

> 名称 | 说明
> --- | ---
> 阈值策略 | 用于监视超载条件的测量类型。 会话速率：测量生成新 SIP 请求的速率。WebLogic Communications Server 通过计算在最后 5 秒的操作中创建的新 SIP 应用程序连接数确定会话速率。请参阅基于会话生成速率的超载控制。 队列长度：测量处理 SIP 请求和 SIP 计时器的容量约束条件的大小总和。 MBean 属性： `OverloadBean.ThresholdPolicy` 更改将在重新部署模块或重新启动服务器后生效。
> 阈值 | 触发超载条件的测量值。 在使用会话速率调节策略时，此属性指定触发超载条件的每秒新 SIP 请求数。 使用队列长度阈值策略时，此属性指定触发超载条件的组合 SIP 传输和 SIP 计时器容量约束条件的大小。 观察到阈值后，WebLogic Communications Server 会调节新 SIP 请求，直到观察到已配置的释放值。 MBean 属性： `OverloadBean.ThresholdValue` 最小值：`1` 更改将在重新部署模块或重新启动服务器后生效。
> 释放值 | 释放超载条件的测量值。 在使用会话速率阈值策略时，释放值指定终止会话调节的每秒新 SIP 请求数。 在使用队列长度阈值策略时，释放值指定终止会话调节的组合容量约束条件长度。 MBean 属性： `OverloadBean.ReleaseValue` 最小值：`1` 更改将在重新部署模块或重新启动服务器后生效。