# Crear Puntos de Acceso Remoto

Los puntos de acceso remoto de Tuxedo proporcionan información de configuración para conectar un servicio de WTC a los dominios remotos de Tuxedo disponibles. Para crear puntos de acceso remoto de Tuxedo:

1. Si aún no lo ha hecho, en el centro de cambios de la Consola de Administración, haga clic en Bloquear y Editar (consulte Uso del Centro de Cambios).
2. En la Consola de Administración, amplíe Interoperabilidad y seleccione Servicio de WTC.
3. En la página Servidores WTC, haga clic en el nombre de un servicio de WTC.
4. Haga clic en el separador Puntos de Acceso Remoto.
5. En la página Puntos de Acceso Remoto de WTC, haga clic en Nuevo.
6. En el campo Punto de Acceso, introduzca el nombre único utilizado para identificar este punto de acceso remoto de Tuxedo. Este nombre debe ser único para todos los puntos de acceso locales y remotos de Tuxedo definidos en un servicio de WTC.
7. En el campo Identificador de Punto de Acceso, introduzca el nombre principal de conexión utilizado para identificar este punto de acceso remoto de Tuxedo al intentar establecer una conexión de sesión con los puntos de acceso local de Tuxedo.
8. En el campo Punto de Acceso Local, introduzca el nombre de dominio local desde el que se llega a este dominio remoto de Tuxedo.
9. En el campo Dirección de Red, introduzca la dirección de red y número de puerto de este punto de acceso remoto de Tuxedo. Especifique la dirección TCP/IP con el formato: `//nombre_host:número_puerto o //#.#.#.#:número_puerto`.
10. Si la conexión de dominio remoto utiliza RMI/IIOP, configure los atributos URL de Federación y Nombre de Federación para el entorno.
11. Haga clic en Terminar.
12. Para activar estos cambios, en el centro de cambios de la Consola de Administración, haga clic en Activar Cambios.
    No todos los cambios se aplican de manera inmediata; para que algunos se apliquen, es necesario reiniciar (consulte Uso del Centro de Cambios).