# Crea connessioni bridge di accodamento

Un bridge di accodamento Tuxedo fornisce un'interfaccia JMS bidirezionale che consente alle applicazioni WTC di comunicare con gli ambienti applicativi Tuxedo. Per creare un bridge di accodamento Tuxedo:

1. Se non è stato già fatto, fare clic su Blocca e modifica nel Centro modifiche della console di amministrazione (vedere Usa Centro modifiche).
2. Nella console di amministrazione espandere Interoperabilità e selezionare Servizio WTC.
3. Nella pagina Server WTC fare clic sul nome di un servizio WTC.
4. Fare clic sulla scheda Bridge di accodamento.
5. Sulla pagina Bridge di accodamento Tuxedo WTC, fare clic su Nuovo.

   Per ulteriori informazioni, vedere Opzioni di configurazione.

6. Modificare gli attributi bridge di accodamento Tuxedo per il proprio ambiente.
7. Fare clic su Fine.
8. Per attivare le modifiche apportate, fare clic su Attiva modifiche nel Centro modifiche della console di amministrazione.
   Non tutte le modifiche hanno effetto immediato: alcune richiedono un riavvio (vedere Usa Centro modifiche).