# Configuración de Conexiones para Puntos de Acceso Local

Para definir la configuración de conexión de un punto de acceso local de Tuxedo que se utilizará con este servicio de WTC:

1. Si aún no lo ha hecho, en el centro de cambios de la Consola de Administración, haga clic en Bloquear y Editar (consulte Uso del Centro de Cambios).
2. En la Consola de Administración, amplíe Interoperabilidad y seleccione Servicio de WTC.
3. En la página Servidores WTC, haga clic en el nombre de un servicio de WTC.
4. Haga clic en el separador Puntos de Acceso Local.
5. En la página Puntos de Acceso Local de WTC, haga clic en el nombre de un punto de acceso local.
6. Haga clic en el separador Conexiones.
7. Modifique los atributos de conexión para el entorno.

   Consulte Opciones de Configuración.

8. Haga clic en Guardar.
9. Para activar estos cambios, en el centro de cambios de la Consola de Administración, haga clic en Activar Cambios.
   No todos los cambios se aplican de manera inmediata; para que algunos se apliquen, es necesario reiniciar (consulte Uso del Centro de Cambios).