# Configurer des connexions pour le point d'accès distant

Pour définir la configuration de connexion du point d'accès Tuxedo distant qui sera employé avec ce service WTC :

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, dans le centre des modifications de la console d'administration, cliquez sur Verrouiller et modifier (reportez-vous à Utiliser le centre des modifications).
2. Dans la console d'administration, développez Interopérabilité, puis sélectionnez Service WTC.
3. Dans la page Serveurs WTC, cliquez sur le nom d'un service WTC.
4. Cliquez sur l'onglet Points d'accès distants.
5. Dans la page Points d'accès distants WTC, cliquez sur le nom d'un point d'accès distant.
6. Cliquez sur l'onglet Connexions.
7. Modifiez les attributs de connexion de votre environnement.

   Reportez-vous à Options de configuration.

8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Pour activer ces modifications, dans le centre des modifications de la console d'administration, cliquez sur Activer les modifications.
   Les modifications ne prennent pas toutes effet immédiatement ; certaines nécessitent un redémarrage (reportez-vous à Utiliser le centre des modifications).