# Joltアドレスの構成

接続プールの接続先となるJoltサーバーを指定するには、次の手順を実行します。

1. まだ行っていない場合、管理コンソールのチェンジ・センターで「ロックして編集」をクリックします（チェンジ・センターの使用を参照）。
2. 管理コンソールで、「相互運用性」を展開して「Jolt接続プール」を選択します。
3. 「Jolt接続プール」ページで、接続プールの名前をクリックします。
4. 「構成: アドレス」タブをクリックします。
5. 「アドレス」ページの「プライマリ・アドレス」で、優先されるJolt Service Listener（JSL）の1つまたは複数のアドレスを入力します。

   アドレスの形式については、構成オプションを参照してください。

6. （オプション）優先されるJSLへの接続が失敗した場合に、接続プールで他のJSLのセットを使用する場合は、「フェイルオーバー・アドレス」に1つまたは複数のアドレスを入力します。
7. 「保存」をクリックします。
8. これらの変更をアクティブにするには、管理コンソールのチェンジ・センターで「変更のアクティブ化」をクリックします。
   すべての変更が即座に有効になるわけではありません。再起動が必要なものもあります（チェンジ・センターの使用を参照）。