> # Cluster de Coherencia: Configuración: General

> Opciones de Configuración Tareas Relacionadas Temas Relacionados

> Utilice esta página para configurar las propiedades de este cluster de coherencia.

> #### Opciones de Configuración

> Nombre | Descripción
> --- | ---
> Nombre | Nombre de esta configuración del cluster de coherencia.
> Usar Archivo de Configuración de Cluster | Especifica si esta configuración reside en un archivo de configuración personalizado externo. Atributo de MBean: `CoherenceClusterSystemResourceMBean.UsingCustomClusterConfigurationFile` Los cambios se aplicarán después de volver a desplegar el módulo o reiniciar el servidor.
> Nombre de Archivo de Configuración Personalizado | Ubicación del archivo de configuración personalizado. Utilice este campo para importar un nuevo archivo de configuración. Atributo de MBean: `CoherenceClusterSystemResourceMBean.CustomClusterConfigurationFileName` Los cambios se aplicarán después de volver a desplegar el módulo o reiniciar el servidor.
> Dirección de Recepción de Unicast | Dirección IP del listener de unicast de cluster. Atributo de MBean: `CoherenceClusterParamsBean.UnicastListenAddress` Los cambios se aplicarán después de volver a desplegar el módulo o reiniciar el servidor.
> Puerto de Recepción de Unicast | Puerto del listener de unicast del cluster. Atributo de MBean: `CoherenceClusterParamsBean.UnicastListenPort` Valor mínimo: `1` Valor máximo: `65535` Los cambios se aplicarán después de volver a desplegar el módulo o reiniciar el servidor.
> Ajuste Automático de Puerto de Unicast | Especifica si el puerto de unicast se incrementará automáticamente si el puerto no puede enlazarse porque ya esté en uso. Atributo de MBean: `CoherenceClusterParamsBean.UnicastPortAutoAdjust` Los cambios se aplicarán después de volver a desplegar el módulo o reiniciar el servidor.
> Dirección de Recepción de Multidifusión | Dirección IP del listener de multidifusión de cluster. Atributo de MBean: `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenAddress` Los cambios se aplicarán después de volver a desplegar el módulo o reiniciar el servidor.
> Puerto de Recepción de Multidifusión | Puerto del listener de multidifusión de cluster. Atributo de MBean: `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenPort` Valor mínimo: `1` Valor máximo: `65535` Los cambios se aplicarán después de volver a desplegar el módulo o reiniciar el servidor.
> Tiempo de Actividad | Configuración del tiempo de actividad del mensaje de multidifusión. Atributo de MBean: `CoherenceClusterParamsBean.TimeToLive` Valor mínimo : `0` Valor máximo: `255` Los cambios se aplicarán después de volver a desplegar el módulo o reiniciar el servidor.

> Tareas Relacionadas

> - Creación de Clusters de Coherencia
> - Configuración de Clusters de Coherencia
> - Configuración de Direcciones Conocidas
> - Clusters de Coherencia de Destino
> - Configuración de Registro de Coherencia

> Temas Relacionados

> - Uso de ActiveCache
> - Comunicaciones en un Cluster
> - Información de Direccionamiento de Cluster