# Crea punti di accesso locali

I punti di accesso Tuxedo locali forniscono le informazioni di configurazione necessarie per la connessione dei domini Tuxedo remoti disponibili a un servizio WTC. Per creare un servizio WTC è necessario aver configurato almeno un punto di accesso Tuxedo locale. Per creare un punto di accesso Tuxedo locale, effettuare le operazioni riportate di seguito.

1. Se non è stato già fatto, fare clic su Blocca e modifica nel Centro modifiche della console di amministrazione (vedere Usa Centro modifiche).
2. Nella console di amministrazione espandere Interoperabilità e selezionare Servizio WTC.
3. Nella pagina Server WTC fare clic sul nome di un servizio WTC.
4. Fare clic sulla scheda Punti di accesso locali.
5. Nella pagina Punti di accesso locali WTC fare clic su Nuovo.
6. Nel campo Punto di accesso, immettere il nome univoco utilizzato per identificare il punto di accesso Tuxedo locale. Il nome deve essere univoco per tutti i punti di accesso Tuxedo remoti e locali definiti nell'ambito di un servizio WTC.
7. Nel campo ID punto di accesso, immettere il nome di connessione utilizzato per identificare il punto di accesso Tuxedo locale durante il tentativo di stabilire una connessione alla sessione con punti di accesso Tuxedo remoti.
8. Nel campo Indirizzo di rete, immettere l'indirizzo di rete e il numero di porta del punto di accesso Tuxedo locale. Specificare l'indirizzo TCP/IP con questo formato: `//nomehost:numero_porta o //#.#.#.#:numero_porta`.
9. Fare clic su Fine.
10. Per attivare le modifiche apportate, fare clic su Attiva modifiche nel Centro modifiche della console di amministrazione.
    Non tutte le modifiche hanno effetto immediato: alcune richiedono un riavvio (vedere Usa Centro modifiche).