> # Coherence 集群：配置：一般信息

> 配置选项 相关任务 相关主题

> 使用此页可以为该 Coherence 集群配置属性。

> #### 配置选项

> 名称 | 说明
> --- | ---
> 名称 | 此 Coherence 集群配置的名称。
> 使用定制集群配置文件 | 指定此配置是否位于外部定制配置文件中。 MBean 属性： `CoherenceClusterSystemResourceMBean.UsingCustomClusterConfigurationFile` 更改将在重新部署模块或重新启动服务器后生效。
> 定制配置文件名 | 相对于域配置目录的定制配置文件位置。使用此字段可以导入新配置文件。 MBean 属性： `CoherenceClusterSystemResourceMBean.CustomClusterConfigurationFileName` 更改将在重新部署模块或重新启动服务器后生效。
> 集群监听端口 | Coherence 所用的集群监听端口；Coherence 集群成员可使用该端口发现并加入集群，或者创建集群。如果未指定，则将使用 Coherence 集群多点传送监听端口。 MBean 属性： `CoherenceClusterParamsBean.ClusterListenPort` 最小值：`0` 最大值：`65535` 更改将在重新部署模块或重新启动服务器后生效。
> 传输 | 指定要用于集群通信的底层传输协议。TMB、SDMB 或 IMB 只适用于 Exalogic 环境。 MBean 属性： `CoherenceClusterParamsBean.Transport` 更改将在重新部署模块或重新启动服务器后生效。
> 多点传送监听地址 | 集群多点传送监听程序的 IP 地址。 MBean 属性： `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenAddress` 更改将在重新部署模块或重新启动服务器后生效。
> 集群模式 | 指定单点传送或多点传送集群模式。如果多点传送在环境中不符合需要或不可用，或者当环境未正确配置为支持多点传送时，需要设置众所周知的地址 (WKA) 功能。如果启用了 WKA，则禁用所有集群多点传送通信。 MBean 属性： `CoherenceClusterParamsBean.ClusteringMode` 更改将在重新部署模块或重新启动服务器后生效。
> 生存时间 | 设置多点传送消息的生存时间 (TTL) 设置。TTL 设置指定多点传送 UDP/IP 包可通过网络传送的距离。以包可经过的中继段数形式表示 TTL；将每个网络接口、路由器和托管交换机视为一个中继段。TTL 值应设置为起作用的最低整数值。若将此值设置得太高，则可能会在其他 LAN 段上使用不需要的带宽，甚至可能会导致操作系统或网络设备禁用多点传送通信。 通常，将 TTL 值设置为 1 适用于简单交换主干。具有智能交换功能的高级主干上可能需要值 2 或更大值。值 0 用于开发和测试时所用的单个服务器集群。 MBean 属性： `CoherenceClusterParamsBean.TimeToLive` 最小值：`0` 最大值：`255` 更改将在重新部署模块或重新启动服务器后生效。

> 相关任务

> - 创建 Coherence 集群
> - 配置 Coherence 集群
> - 配置众所周知的地址
> - 目标 Coherence 集群
> - 配置 Coherence 日志记录

> 相关主题

> - 配置和管理 Coherence 集群
> - 集群中的通信
> - 集群寻址信息
> - 在 WebLogic Server 中部署 Coherence 应用程序