> # Coherenceクラスタ構成の作成

> 関連タスク 関連トピック

> このページでは、新しいCoherenceクラスタ構成を作成します。

> #### 構成オプション

> 名前 | 説明
> --- | ---
> 名前 | Coherenceクラスタの名前を入力します。
> ファイル・パス | 外部のカスタムCoherenceクラスタ構成ファイル。 MBean属性: `CoherenceClusterSystemResourceMBean.CustomClusterConfigurationFileName` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> クラスタリング・モード | ユニキャストまたはマルチキャストのいずれかのクラスタリング・モードを指定します。マルチキャストが望ましくない環境や使用できない環境の場合、またはマルチキャストを適切にサポートするように環境が構成されていない場合は、ウェル・ノウン・アドレス(WKA)機能の設定が必要です。WKAが有効化されると、すべてのクラスタ・マルチキャスト通信が無効化されます。 MBean属性: `CoherenceClusterParamsBean.ClusteringMode` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> クラスタ・リスニング・ポート | Coherenceによって使用されるクラスタ・リスニング・ポート。Coherenceクラスタ・メンバーはこのポートを使用してクラスタを検索、参加、または作成します。指定しない場合、Coherenceクラスタのマルチキャスト・リスニング・ポートが使用されます。 MBean属性: `CoherenceClusterParamsBean.ClusterListenPort` 最小値: `0` 最大値: `65535` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> マルチキャスト・リスニング・アドレス | クラスタのマルチキャスト・リスナーのIPアドレス。 MBean属性: `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenAddress` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。

> 関連タスク

> - Coherenceクラスタの作成
> - Coherenceクラスタの構成
> - ウェル・ノウン・アドレスの構成
> - Coherenceクラスタのターゲット設定
> - Coherenceロギングの構成

> 関連トピック

> - Coherenceクラスタの構成と管理
> - クラスタ内通信
> - クラスタのアドレス指定情報