# Configurar Conexiones para Puntos de Acceso Remoto

Para definir la configuración de conexión de un punto de acceso remoto de Tuxedo que se utilizará con este servidor WTC:

1. Si aún no lo ha hecho, en el centro de cambios de la Consola de Administración, haga clic en Bloquear y Editar (consulte Uso del Centro de Cambios).
2. En la Consola de Administración, amplíe Interoperabilidad y seleccione Servidores WTC.
3. En la página Servidores WTC, seleccione el nombre del servidor WTC en el que desea configurar conexiones para puntos de acceso remoto.
4. Seleccione Configuración > Puntos de Acceso Remoto.
5. En la página Puntos de Acceso Remoto de WTC, seleccione el nombre del punto de acceso remoto que desea configurar.
6. Seleccione Conexiones.
7. Modifique los atributos de conexión para el entorno.

   Consulte Opciones de Configuración.

8. Haga clic en Guardar.
9. Para activar estos cambios, en el centro de cambios de la Consola de Administración, haga clic en Activar Cambios.
   No todos los cambios se aplican de manera inmediata; para que algunos se apliquen, es necesario reiniciar (consulte Uso del Centro de Cambios).