> # Coherence 클러스터 구성 생성

> 관련 작업 관련 항목

> 이 페이지에서는 새 Coherence 클러스터 구성을 생성할 수 있습니다.

> #### 구성 옵션

> 이름 | 설명
> --- | ---
> 이름 | Coherence 클러스터의 이름을 입력합니다.
> 파일 경로 | 외부 사용자정의 Coherence 클러스터 구성 파일입니다. MBean 속성: `CoherenceClusterSystemResourceMBean.CustomClusterConfigurationFileName` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경사항이 적용됩니다.
> 클러스터링 모드 | 각 유니캐스트 또는 멀티캐스트의 클러스터링 모드를 지정합니다. 환경에서 멀티캐스트가 바람직하지 않거나 사용 불가능한 경우 또는 환경이 멀티캐스트를 지원하도록 제대로 구성되지 않은 경우 WKA(잘 알려진 주소) 기능을 설정해야 합니다. WKA가 사용으로 설정된 경우 모든 클러스터 멀티캐스트 통신이 사용 안함으로 설정됩니다. MBean 속성: `CoherenceClusterParamsBean.ClusteringMode` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경사항이 적용됩니다.
> 클러스터 수신 포트 | Coherence에서 사용되는 클러스터 수신 포트입니다. Coherence 클러스터 멤버는 이 포트를 사용하여 클러스터를 검색하고 조인하거나 클러스터를 생성합니다. 지정되지 않을 경우 Coherence 클러스터 멀티캐스트 수신 포트가 사용됩니다. MBean 속성: `CoherenceClusterParamsBean.ClusterListenPort` 최소값: `0` 최대값: `65535` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경사항이 적용됩니다.
> 멀티캐스트 수신 주소 | 클러스터 멀티캐스트 리스너의 IP 주소입니다. MBean 속성: `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenAddress` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경사항이 적용됩니다.

> 관련 작업

> - Coherence 클러스터 생성
> - Coherence 클러스터 구성
> - 잘 알려진 주소 구성
> - Coherence 클러스터 대상 지정
> - Coherence 로깅 구성

> 관련 항목

> - Coherence 클러스터 구성 및 관리
> - 클러스터 내에서 통신
> - 클러스터 주소 지정 정보