> # Servidor WTC: Configuración: Puntos de Acceso Local

> Visualización de Columnas Tareas Relacionadas Temas Relacionados

> Los puntos de acceso local de Tuxedo proporcionan información de configuración para conectar los dominios remotos de Tuxedo a un servidor WTC. Debe tener al menos un punto de acceso local de Tuxedo configurado para crear un servidor WTC.

> En esta página se resumen los puntos de acceso local de Tuxedo configurados en el servidor WTC actual.

> #### Visualización de Columnas

> Puede mostrar menos o más variables en esta página ampliando Personalizar Esta Tabla y modificando la lista Visualización de Columnas. Cada variable se muestra en su propia columna de tabla.

> En la siguiente tabla se muestran todas las variables que puede visualizar en columnas en esta página.

> Nombre | Descripción
> --- | ---
> Nombre | Nombre único utilizado para identificar este punto de acceso local de Tuxedo. Este nombre debe ser único para todos los puntos de acceso local y remoto de Tuxedo definidos dentro de un servicio de WTC. Esto permite definir configuraciones únicas con el mismo identificador de punto de acceso. Atributo de MBean: `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPoint`
> ID de Punto de Acceso | Nombre principal de la conexión utilizado para identificar este punto de acceso local de Tuxedo al intentar establecer una conexión de sesión con los puntos de acceso remoto de Tuxedo. Nota: El valor AccessPointId debe coincidir con el de DOMAINID correspondiente en la sección *DM_REMOTE_DOMAINS del archivo DMCONFIG de Tuxedo. Atributo de MBean: `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPointId`

> Tareas Relacionadas

> - Crear Puntos de Acceso Local
> - Configurar Conexiones para Puntos de Acceso Local
> - Configurar Seguridad para Puntos de Acceso Remoto
> - Supresión de Puntos de Acceso Local

> Temas Relacionados

> - Configuración de Oracle WebLogic Tuxedo Connector