# Criar pontos de acesso remoto

Pontos de acesso remoto do Tuxedo oferecem informações de configuração para conectar um servidor WTC a domínios remotos disponíveis do Tuxedo. Para criar um ponto de acesso remoto do Tuxedo:

1. Se você ainda não tiver feito isso, no Centro de Alterações da Console de Administração, clique em Bloquear e Editar (consulte Usar o Centro de Alterações).
2. Na Console de Administração, expanda Interoperabilidade e selecione Servidores WTC.
3. Na página Servidores WTC, selecione o nome do servidor WTC no qual você deseja criar pontos de acesso remoto.
4. Selecione Configuração > APs Remotos.
5. Na página Pontos de Acesso Remoto do WTC, clique em Novo.
6. Em Ponto de Acesso, informe o nome exclusivo usado para identificar esse ponto de acesso remoto do Tuxedo. Esse nome deve ser exclusivo para todos os pontos de acesso local e remoto do Tuxedo definidos em um servidor WTC.
7. Em ID do Ponto de Acesso, informe o nome do principal de conexão usado para identificar esse ponto de acesso remoto do Tuxedo ao tentar estabelecer uma conexão de sessão com pontos de acesso local do Tuxedo.
8. Em Ponto de Acesso Local, informe o nome do domínio local do qual esse domínio remoto do Tuxedo é acessado.
9. Em Endereço de Rede, informe o endereço de rede e o número da porta desse ponto de acesso remoto do Tuxedo. Especifique o endereço TCP/IP no formato: `//hostname:port_number ou //#.#.#.#:port_number`.
10. Se sua conexão de domínio remoto usar RMI/IIOP, configure os atributos URL de Federação e Nome de Federação para seu ambiente.
11. Clique em OK.
12. Para ativar essas alterações, no Centro de Alterações da Console de Administração, clique em Ativar Alterações.
    Nem todas as alterações entram em vigor imediatamente; algumas algumas delas precisam ser reinicializadas (consulte Usar o Centro de Alterações).