> # 建立 WTC 遠端 Tuxedo 存取點

> 組態選項 相關工作

> 使用此頁，可以建立 WTC 遠端 Tuxedo 存取點。

> #### 組態選項

> 名稱 | 描述
> --- | ---
> 存取點 | 用來標識此遠端 Tuxedo 存取點的唯一名稱。對 WTC 服務中定義的所有本機和遠端 Tuxedo 存取點而言，這個名稱必須是唯一的。可讓您定義擁有相同的存取點 ID 的唯一組態。 MBean 屬性： `WTCRemoteTuxDomMBean.AccessPoint`
> 存取點 ID | 在嘗試與本機 Tuxedo 存取點建立階段作業連線時，用來識別此遠端網域存取點的連線委派人名稱。此值在所有相互連線的 Tuxedo 與 WTC 網域中必須是全域唯一的。 MBean 屬性： `WTCRemoteTuxDomMBean.AccessPointId`
> 本機存取點 | 本機網域的名稱，從此網域可以到達此遠端 Tuxedo 網域。 MBean 屬性： `WTCRemoteTuxDomMBean.LocalAccessPoint`
> 網路位址 | 此遠端 Tuxedo 存取點的網路位址和連接埠號碼。 以下列其中一種格式指定此位址： TCP/IP 位址格式為 `//hostname:port_number` 或 `//#.#.#.#:port_number`。 SDP 位址格式為 `sdp://hostname:port_number` 或 `sdp://#.#.#.#:port_number`。 注意： 如果使用主機名稱，存取點就會使用本機名稱解析機制 (通常是 DNS) 來尋找主機的位址。若使用帶點的十進位數格式，則每個 # 必須是一個 0 到 255 的數字。此帶點的十進位數數字代表本機機器的 IP 位址。port_number 是 TCP/SDP 連接埠號碼，存取點在其上接聽內送要求。 若指定 SDP 格式位址，則此存取點的傳輸通訊協定為 SDP，而非 TCP。只有當 WTC 與 Tuxedo 網域閘道同時部署於 Oracle Exalogic 平台上時，才能使用此功能。需要 Tuxedo 11gR1PS2 和更高版本。 MBean 屬性： `WTCRemoteTuxDomMBean.NWAddr`
> 同盟 URL | 同盟到 JNDI 中的外部名稱服務的 URL。 注意：Weblogic Tuxedo Connector 可以同盟到非 CORBA 服務提供者。 注意：如果未指定此值，則 WebLogic Tuxedo Connector： 假設在外部網域中有 CosNaming 伺服器。 同盟到使用 TGIOP 的 CosNaming 伺服器。 MBean 屬性： `WTCRemoteTuxDomMBean.FederationURL`
> 同盟名稱 | 此遠端 Tuxedo 存取點同盟到外部名稱服務的相關資訊環境。如果忽略，則預設同盟點為 `tuxedo.domains`。 MBean 屬性： `WTCRemoteTuxDomMBean.FederationName`

> 相關工作

> - 建立遠端存取點
> - 設定遠端存取點的連線
> - 設定遠端存取點的安全性