> # リモートTuxedoアクセス・ポイント: 全般

> 構成オプション 関連タスク 関連トピック

> このページでは、このWTCサーバーで使用されるリモートTuxedoアクセス・ポイントの全般的な構成を定義します。

> #### 構成オプション

> 名前 | 説明
> --- | ---
> アクセス・ポイント | このリモートTuxedoアクセス・ポイントを識別するための一意な名前。この名前は、WTCサービス内で定義したすべてのローカルおよびリモートTuxedoアクセス・ポイントの中で一意でなければなりません。これにより、同じアクセス・ポイントIDを持つ一意な構成を定義できます。 MBean属性: `WTCRemoteTuxDomMBean.AccessPoint`
> アクセス・ポイントID | ローカルTuxedoアクセス・ポイントとのセッション接続の確立を試行する際に、このリモート・ドメイン・アクセス・ポイントを識別するために使用される接続プリンシパル名。この値は相互接続されたすべてのTuxedoドメインとWTC間でグローバルに一意である必要があります。 MBean属性: `WTCRemoteTuxDomMBean.AccessPointId`
> ローカル・アクセス・ポイント | このリモートTuxedoドメインがアクセスするローカル・ドメイン名。 MBean属性: `WTCRemoteTuxDomMBean.LocalAccessPoint`
> ネットワーク・アドレス | このリモートTuxedoアクセス・ポイントのネットワーク・アドレスとポート番号。 次のいずれかの形式でアドレスを指定します: `//hostname:port_number`または`//#.#.#.#:port_number`の形式のTCP/IPアドレス。 `sdp://hostname:port_number`または`sdp://#.#.#.#:port_number`の形式のSDPアドレス。 注意: hostnameを使用する場合、アクセス・ポイントはローカル名解決機能(通常はDNS)を使用してhostnameのアドレスを検索します。ドットで区切った10進フォーマットを使用する場合、各#は0 ~ 255の数字でなければなりません。このドット区切りの10進数は、ローカル・マシンのIPアドレスを表します。port_numberは、アクセス・ポイントが受信するリクエストをリスニングするTCP/SDPポート番号です。 SDP形式のアドレスを指定した場合は、このアクセス・ポイントのトランスポート・プロトコルはTCPではなくSDPになります。この機能を使用できるのは、WTCおよびTuxedoのドメイン・ゲートウェイが両方ともOracle Exalogicプラットフォームにデプロイされている場合のみです。Tuxedo 11gR1PS2以上が必要です。 MBean属性: `WTCRemoteTuxDomMBean.NWAddr`
> フェデレーションURL | JNDIに結合される外部ネーム・サービスのURL。 注意: WebLogic Tuxedo Connectorは非CORBAサービス・プロバイダと結合することもできます。 注意: この値を指定しない場合、WebLogic Tuxedo Connectorは次の処理を行います。 外部ドメインにCosNamingサーバーがあるとみなします。 TGIOPを使用してCosNamingサーバーに結合します。 MBean属性: `WTCRemoteTuxDomMBean.FederationURL`
> フェデレーション名 | このリモートTuxedoアクセス・ポイントが外部ネーム・サービスと結合する際のコンテキスト。省略すると、デフォルトの結合ポイントは`tuxedo.domains`になります。 MBean属性: `WTCRemoteTuxDomMBean.FederationName`

> 関連タスク

> - リモート・アクセス・ポイントの作成
> - リモート・アクセス・ポイントの接続の構成
> - リモート・アクセス・ポイントのセキュリティの構成
> - リモート・アクセス・ポイントの削除

> 関連トピック

> - Oracle WebLogic Tuxedo Connectorの構成