> # Coherence 集群

> 列显示 相关任务 相关主题

> Coherence 提供了复制和分布式数据管理和高速缓存服务，您可以使用这些服务可靠地使应用程序对象和数据对 Coherence 集群中的所有服务器可用。为此，WebLogic Server 保留了用于查找以及与 Coherence 集群进行通信的配置信息。

> 此页中显示了已在该域中创建的 Coherence 集群配置。

> #### 列显示

> 通过展开定制此表并修改列显示列表可以在此页上显示较少或其他数据点。每个数据点显示在各自的表列中。

> 下表中列出了在此页上的列中可显示的所有数据点。

> 名称 | 说明
> --- | ---
> 名称 | 此 Coherence 集群配置的名称。
> 定制配置文件 | 定制 Coherence 操作配置覆盖文件的名称。 MBean 属性： `WeblogicCoherenceBean.CustomClusterConfigurationFileName` 更改将在重新部署模块或重新启动服务器后生效。
> 集群模式 | 指定单点传送或多点传送集群模式。如果多点传送在环境中不符合需要或不可用，或者当环境未正确配置为支持多点传送时，需要设置众所周知的地址 (WKA) 功能。如果启用了 WKA，则禁用所有集群多点传送通信。 MBean 属性： `CoherenceClusterParamsBean.ClusteringMode` 更改将在重新部署模块或重新启动服务器后生效。
> 传输 | 指定要用于集群通信的底层传输协议。TMB、SDMB 或 IMB 只适用于 Exalogic 环境。 MBean 属性： `CoherenceClusterParamsBean.Transport` 更改将在重新部署模块或重新启动服务器后生效。
> 启用安全框架 | 检查是否启用安全框架 MBean 属性： `CoherenceClusterParamsBean.SecurityFrameworkEnabled` 更改将在重新部署模块或重新启动服务器后生效。
> 集群监听端口 | Coherence 所用的集群监听端口；Coherence 集群成员可使用该端口发现并加入集群，或者创建集群。如果未指定，则将使用 Coherence 集群多点传送监听端口。 MBean 属性： `CoherenceClusterParamsBean.ClusterListenPort` 最小值：`0` 最大值：`65535` 更改将在重新部署模块或重新启动服务器后生效。
> 多点传送监听地址 | 集群多点传送监听程序的 IP 地址。 MBean 属性： `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenAddress` 更改将在重新部署模块或重新启动服务器后生效。
> 生存时间 | 设置多点传送消息的生存时间 (TTL) 设置。TTL 设置指定多点传送 UDP/IP 包可通过网络传送的距离。以包可经过的中继段数形式表示 TTL；将每个网络接口、路由器和托管交换机视为一个中继段。TTL 值应设置为起作用的最低整数值。若将此值设置得太高，则可能会在其他 LAN 段上使用不需要的带宽，甚至可能会导致操作系统或网络设备禁用多点传送通信。 通常，将 TTL 值设置为 1 适用于简单交换主干。具有智能交换功能的高级主干上可能需要值 2 或更大值。值 0 用于开发和测试时所用的单个服务器集群。 MBean 属性： `CoherenceClusterParamsBean.TimeToLive` 最小值：`0` 最大值：`255` 更改将在重新部署模块或重新启动服务器后生效。
> 启用日志记录 | 指定是否启用定制 Coherence 日志记录。 MBean 属性： `CoherenceLoggingParamsBean.Enabled` 更改将在重新部署模块或重新启动服务器后生效。
> 成员 | 与此 Coherence 集群配置关联的服务器和集群。

> 相关任务

> - 创建 Coherence 集群
> - 配置 Coherence 集群
> - 导入定制集群配置
> - 配置 Coherence 日志记录

> 相关主题

> - 在 WebLogic Server 中部署 Coherence 应用程序
> - 配置和管理 Coherence 集群