# 주소 제공자 구성

주소 제공자는 프록시 서비스를 위한 TCP 리스너 주소(IP 또는 DNS 이름 및 포트)를 지정합니다.

주소 제공자를 구성하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 아직 수행하지 않은 경우 관리 콘솔의 변경 센터에서 잠금 및 편집을 누릅니다(변경 센터 사용 참조).
2. 콘솔의 왼쪽 창에서 환경 > Coherence 클러스터를 선택합니다.
3. Coherence 클러스터 테이블에서 주소 제공자를 구성할 Coherence 클러스터를 선택합니다.
4. 구성: 주소 제공자 페이지를 선택합니다.
5. 새 주소 제공자를 생성하려면 새로 만들기를 누르거나 기존 주소 제공자의 이름을 선택합니다.
6. Coherence 주소 제공자에 대한 새 소켓 주소를 생성하려면 새로 만들기를 누르거나 기존 소켓 주소의 이름을 선택합니다. 새 소켓 주소를 구성하려면 다음과 같이 합니다.
   1. 이름에 새 Coherence 클러스터 소켓 주소의 이름을 지정합니다.
   2. 수신 주소에 소켓 주소에 대한 수신 주소를 지정합니다.
   3. 수신 포트에 소켓 주소에 대한 수신 포트를 지정합니다.
   4. 확인을 누릅니다.
7. 이 변경사항을 활성화하려면 관리 콘솔의 변경 센터에서 변경사항 활성화를 누릅니다.
   모든 변경사항이 즉시 적용되는 것은 아니며 시스템을 재시작해야 하는 경우도 있습니다(변경 센터 사용 참조).