# アドレス・プロバイダの構成

アドレス・プロバイダは、プロキシ・サービスのTCPリスナー・アドレス(IPまたはDNS名およびポート)を指定します。

アドレス・プロバイダを構成するには:

1. まだ行っていない場合、管理コンソールのチェンジ・センターで「ロックして編集」をクリックします(チェンジ・センターの使用を参照)。
2. 管理コンソールの左ペインで、「環境」→「Coherenceクラスタ」を選択します。
3. 「Coherenceクラスタ」表で、アドレス・プロバイダを構成するCoherenceクラスタを選択します。
4. 構成: アドレス・プロバイダ・ページを選択します。
5. アドレス・プロバイダを新規に作成するには、「新規」をクリックするか、既存のアドレス・プロバイダの名前を選択します。
6. Coherenceアドレス・プロバイダの新規ソケット・アドレスを作成するには、「新規」をクリックするか、既存のソケット・アドレスの名前を選択します。新規ソケット・アドレスを構成するには:
   1. 「名前」に、新しいCoherenceクラスタのソケット・アドレスの名前を指定します。
   2. 「リスニング・アドレス」に、ソケット・アドレスのリスニング・アドレスを指定します。
   3. 「リスニング・ポート」に、ソケット・アドレスのリスニング・ポートを指定します。
   4. 「OK」をクリックします。
7. これらの変更をアクティブにするには、管理コンソールのチェンジ・センターで「変更のアクティブ化」をクリックします。
   すべての変更が即座に有効になるわけではありません。再起動が必要なものもあります(チェンジ・センターの使用を参照)。