> # Coherence-Cluster: Konfiguration: Allgemein

> Konfigurationsoptionen Zugehörige Aufgaben Verwandte Themen

> Auf dieser Seite können Sie Eigenschaften für dieses Coherence-Cluster konfigurieren.

> #### Konfigurationsoptionen

> Name | Beschreibung
> --- | ---
> Name | Name dieser Coherence-Cluster-Konfiguration.
> Benutzerdefinierte Cluster-Konfigurationsdatei verwenden | Gibt an, ob diese Konfiguration in einer externen benutzerdefinierten Konfigurationsdatei gespeichert ist. MBean-Attribut: `CoherenceClusterSystemResourceMBean.UsingCustomClusterConfigurationFile` Änderungen werden wirksam, nachdem Sie das Modul erneut bereitgestellt oder den Server neu gestartet haben.
> Name der benutzerdefinierten Konfigurationsdatei | Der Speicherort der benutzerdefinierten Konfigurationsdatei relativ zum Domainkonfigurationsverzeichnis. Mit diesem Feld können Sie eine neue Konfigurationsdatei importieren. MBean-Attribut: `CoherenceClusterSystemResourceMBean.CustomClusterConfigurationFileName` Änderungen werden wirksam, nachdem Sie das Modul erneut bereitgestellt oder den Server neu gestartet haben.
> Cluster-Listening-Port | Der von Coherence verwendete Cluster-Listening-Port. Coherence-Cluster-Member verwenden diesen Port, um das Cluster zu erkennen und ihm beizutreten oder es zu erstellen. Wenn dieser Port nicht angegeben ist, wird der Coherence-Cluster-Multicast Listening-Port verwendet. MBean-Attribut: `CoherenceClusterParamsBean.ClusterListenPort` Mindestwert: `0` Höchstwert: `65535` Änderungen werden wirksam, nachdem Sie das Modul erneut bereitgestellt oder den Server neu gestartet haben.
> Transport | Geben Sie das zugrunde liegende Transportprotokoll für die Clusterkommunikation an. TMP, SDMB oder IMB ist nur für die Exalogic-Umgebung anwendbar. MBean-Attribut: `CoherenceClusterParamsBean.Transport` Änderungen werden wirksam, nachdem Sie das Modul erneut bereitgestellt oder den Server neu gestartet haben.
> Multicast Listening-Adresse | Die IP-Adresse für den Multicast Listener des Clusters. MBean-Attribut: `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenAddress` Änderungen werden wirksam, nachdem Sie das Modul erneut bereitgestellt oder den Server neu gestartet haben.
> Clustering-Modus | Gibt einen Clustering-Modus von Unicast oder Multicast an. Wenn Multicast in einer Umgebung unerwünscht oder nicht verfügbar ist, oder wenn eine Umgebung nicht ordnungsgemäß zur Unterstützung von Multicast konfiguriert ist, muss das Well Known-Adressen-(WKA-)Feature eingerichtet werden. Die gesamte Multicast-Kommunikation des Clusters ist deaktiviert, wenn WKA aktiviert ist. MBean-Attribut: `CoherenceClusterParamsBean.ClusteringMode` Änderungen werden wirksam, nachdem Sie das Modul erneut bereitgestellt oder den Server neu gestartet haben.
> Gültigkeitsdauer | Legt die Gültigkeitsdauereinstellung (TTL) für die Multicast-Nachricht fest. Die TTL-Einstellung gibt an, wie weit Multicast-UDP-/IP-Pakete in einem Netzwerk übertragen werden können. Mit der TTL wird angegeben, wie viele Hops ein Paket überlebt. Jede Netzwerkschnittstelle, jeder Router und jeder Managed Switch wird als ein Hop betrachtet. Der TTL-Wert muss auf den niedrigstmöglichen ganzzahligen Wert festgelegt werden. Wenn ein zu hoher Wert festgelegt wird, wird eine unnötige Bandbreite bei anderen LAN-Segmenten belegt. Er kann sogar dazu führen, dass das Betriebssystem oder Netzwerkgeräte den Multicast-Verkehr deaktivieren. Im Allgemeinen ist ein TTL-Wert von 1 bei einem einfachen Switched Backbone ausreichend. Ein Wert von 2 oder höher ist möglicherweise bei einem erweiterten Backbone mit intelligentem Switching erforderlich. Ein Wert von 0 wird bei einzelnen Serverclustern verwendet, die bei Entwicklung und Test eingesetzt werden. MBean-Attribut: `CoherenceClusterParamsBean.TimeToLive` Mindestwert: `0` Höchstwert: `255` Änderungen werden wirksam, nachdem Sie das Modul erneut bereitgestellt oder den Server neu gestartet haben.

> Zugehörige Aufgaben

> - Coherence-Cluster erstellen
> - Coherence-Cluster konfigurieren
> - Well Known-Adressen konfigurieren
> - Ziel-Coherence-Cluster
> - Coherence Logging konfigurieren

> Verwandte Themen

> - Coherence-Cluster konfigurieren und verwalten
> - Kommunikationen in einem Cluster
> - Clusteradressierungsinformationen
> - Coherence-Anwendungen in WebLogic Server bereitstellen