> # Points d'accès Tuxedo distants : Généralités

> Options de configuration Tâches connexes Rubriques connexes

> Utilisez cette page pour définir la configuration générale du point d'accès Tuxedo distant qui sera employé avec ce serveur WTC.

> #### Options de configuration

> Nom | Description
> --- | ---
> Point d'accès | Nom unique utilisé pour identifier ce point d'accès Tuxedo distant. Ce nom doit être unique pour chaque point d'accès Tuxedo local ou distant défini dans un service WTC. Vous pouvez ainsi définir des configurations uniques avec le même ID de point d'accès. Attribut MBean : `WTCRemoteTuxDomMBean.AccessPoint`
> ID de point d'accès | Nom d'identité utilisateur de connexion servant à identifier ce point d'accès de domaine distant lors des tentatives d'établissement de connexion de session aux points d'accès Tuxedo locaux. Cette valeur doit être globalement unique dans tous les domaines Tuxedo et WTC interconnectés. Attribut MBean : `WTCRemoteTuxDomMBean.AccessPointId`
> Point d'accès local | Nom du domaine local à partir duquel vous accédez à ce domaine Tuxedo distant. Attribut MBean : `WTCRemoteTuxDomMBean.LocalAccessPoint`
> Adresse réseau | Adresse réseau et numéro de port de ce point d'accès Tuxedo distant. Saisissez l'adresse sous l'un des formats suivants : adresse TCP/IP au format `//hostname:port_number` ou `//#.#.#.#:port_number`. adresse SDP au format `sdp://hostname:port_number` ou `sdp://#.#.#.#:port_number`. Remarques : Si le nom d'hôte est utilisé, le point d'accès recherche une adresse correspondante via les fonctions locales de résolution de noms (généralement DNS). Si le format décimal à point est employé, chaque signe # doit être remplacé par un nombre compris entre 0 et 255. Cette valeur décimale à point représente l'adresse IP de l'ordinateur local. L'élément port_number désigne le numéro du port TCP/SDP sur lequel le point d'accès écoute les demandes entrantes. Si une adresse au format SDP est spécifiée, le protocole de transport pour ce point d'accès est SDP au lieu de TCP. Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque les passerelles des domaines WTC et Tuxedo sont toutes les deux déployées sur la plate-forme Oracle Exalogic. Requiert Tuxedo 11gR1PS2 ou une version supérieure. Attribut MBean : `WTCRemoteTuxDomMBean.NWAddr`
> URL de fédération | URL correspondant à un service de nom étranger fédéré dans JNDI. Remarque : WebLogic Tuxedo Connector peut être fédéré vers des fournisseurs de services non CORBA. Remarque : si cette valeur n'est pas indiquée, WebLogic Tuxedo Connector : suppose qu'il existe un serveur CosNaming dans le domaine étranger, est fédéré vers le serveur CosNaming via TGIOP. Attribut MBean : `WTCRemoteTuxDomMBean.FederationURL`
> Nom de fédération | Contexte dans lequel ce point d'accès Tuxedo distant est fédéré dans un service de nom étranger. S'il est omis, le point de fédération par défaut est `tuxedo.domains`. Attribut MBean : `WTCRemoteTuxDomMBean.FederationName`

> Tâches connexes

> - Créer des points d'accès distants
> - Configurer des connexions pour les points d'accès distants
> - Configurer la sécurité pour les points d'accès distants
> - Supprimer des points d'accès distants

> Rubriques connexes

> - Configuration d'Oracle WebLogic Tuxedo Connector