> # Criar um Ponto de Acesso Remoto do Tuxedo ao WTC

> Opções de Configuração Tarefas Relacionadas

> Use esta página para criar um ponto de acesso remoto do Tuxedo ao WTC.

> #### Opções de Configuração

> Nome | Descrição
> --- | ---
> Ponto de Acesso | O nome exclusivo usado para identificar este ponto de acesso remoto do Tuxedo. Esse nome deve ser exclusivo para todos os pontos de acesso local e remoto do Tuxedo definidos em um Serviço do WTC. Isso permite definir configurações exclusivas com o mesmo ID do Ponto de Acesso. Atributo do MBean: `WTCRemoteTuxDomMBean.AccessPoint`
> ID do Ponto de Acesso | O nome do principal de conexão usado para identificar esse ponto de acesso de domínio remoto ao tentar estabelecer uma conexão de sessão com pontos de acesso local do Tuxedo. Este valor deve ser globalmente exclusivo entre todos os Domínios de WTC e Tuxedo interconectados. Atributo do MBean: `WTCRemoteTuxDomMBean.AccessPointId`
> Ponto de Acesso Local | O nome do domínio local do qual este domínio remoto do Tuxedo é acessado. Atributo do MBean: `WTCRemoteTuxDomMBean.LocalAccessPoint`
> Endereço de Rede | O endereço de rede e o número da porta deste ponto de acesso remoto do Tuxedo. Especifica o endereço em um dos seguintes formatos: Endereço TCP/IP no formato `//hostname:port_number` ou `//#.#.#.#:port_number`. Endereço SDP no formato `sdp://hostname:port_number` ou `sdp://#.#.#.#:port_number`. Observações: Se o nome do host for usado, o ponto de acesso localizará um endereço para o nome do host usando os recursos de resolução de nome local (geralmente, DNS). Se for usado formato decimal pontilhado, cada # deverá ser um número de 0 a 255. Esse número decimal pontilhado representa o endereço IP da máquina local. O port_number é o número da porta TCP/SDP em que o ponto de acesso atende solicitações de entrada. Se o endereço de formato de SDP for especificado, o protocolo de transporte para este ponto de acesso será SDP, em vez de TCP. Este recurso só fica disponível quando o gateway de domínio de WTC e Tuxedo são implantados na plataforma Oracle Exalogic. Requer Tuxedo 11gR1PS2 e superior. Atributo do MBean: `WTCRemoteTuxDomMBean.NWAddr`
> URL da Federação | O URL para um serviço de nomes estrangeiros federado na JNDI. Nota: O Weblogic Tuxedo Connector pode federar para provedores de serviço não-CORBA. Nota: Se esse valor não for especificado, o WebLogic Tuxedo Connector: Assumirá que há um servidor CosNaming no domínio estrangeiro. Federará para o servidor CosNaming usando TGIOP. Atributo do MBean: `WTCRemoteTuxDomMBean.FederationURL`
> Nome da Federação | O contexto em que este ponto de acesso remoto do Tuxedo federa para um serviço de nome estrangeiro. Se for omitido, o ponto de federação padrão será `tuxedo.domains`. Atributo do MBean: `WTCRemoteTuxDomMBean.FederationName`

> Tarefas Relacionadas

> - Criar pontos de acesso remoto
> - Configurar conexões para pontos de acesso remoto
> - Configurar segurança para pontos de acesso remoto