> # WTCキュー・ブリッジ接続の作成

> 構成オプション 関連タスク 関連トピック

> このページでは、新しいWTCキュー・ブリッジ接続を作成します。

> #### 構成オプション

> 名前 | 説明
> --- | ---
> トランザクション | ソース位置からメッセージを検索するとき、およびターゲット位置へメッセージを配置するときに、このTuxedoキュー・ブリッジでトランザクションを使用するかどうかを指定します。 値`「はい」`の場合は、この両方の操作でトランザクションが使用されます。値`いいえ`の場合、どちらの操作でもトランザクションは使用されません。 注意:「トランザクション」はこのリリースではサポートされていません。 MBean属性: `WTCtBridgeGlobalMBean.Transactional`
> WLSエラー宛先 | メッセージをリダイレクトできない場合、WebLogic Server JMSメッセージを格納するために使用される場所の名前。 指定しない場合、リダイレクトされないすべてのメッセージは失われます。なんらかの理由により`WlsErrorDestination`にメッセージを配置できない場合、エラー・ログが記録され、メッセージは失われます。 MBean属性: `WTCtBridgeGlobalMBean.WlsErrorDestination`
> Tuxedoエラー・キュー | Tuxedo/Qソース・キューにリダイレクトできないメッセージを格納するために使用するTuxedoキューの名前。 指定しない場合、リダイレクトされないすべてのメッセージは失われます。`TuxErrorQueue`にメッセージを配置できない場合、エラー・ログが記録され、メッセージは失われます。 注意: このキューは、ソース・キューと同じキュー・スペースにあります。 MBean属性: `WTCtBridgeGlobalMBean.TuxErrorQueue`
> 配信モードのオーバーライド | ターゲット位置にメッセージを配置するときに使用する配信モード。 この値を指定しない場合、メッセージはソース位置から指定された配信モードと同じモードを使用して、ターゲット位置に配置されます。 注意: この値は、メッセージと関連付けられている配信モードをオーバーライドします。 MBean属性: `WTCtBridgeGlobalMBean.DeliveryModeOverride`
> デフォルト応答配信モード | ターゲット位置にメッセージを配置するときに、メッセージに関連付ける応答配信モード。 使用上の注意: メッセージがJMSからTuxedo/Qにリダイレクトされるときに、`JMS_BEA_TuxGtway_Tuxedo_ReplyDeliveryMode`プロパティがメッセージに設定されていない場合に使用します。 `defaultReplyDeliveryMode`および`JMS_BEA_TuxGtway_Tuxedo_ReplyDeliveryMode`が設定されていない場合、Tuxedo/QサブシステムはTuxedoに定義されるデフォルト・セマンティクスを使用します。 MBean属性: `WTCtBridgeGlobalMBean.DefaultReplyDeliveryMode`
> ユーザーID | セキュリティが構成される場合に、ACLチェックのためにこのTuxedoキュー・ブリッジによって処理されるすべてのメッセージのユーザー・アイデンティティ。 セキュリティ/認証コンテキストがサブシステム間で渡されるまで、すべてのメッセージはこのアイデンティティを想定します。セキュリティ・コンテキストが渡されるまでは、ソース位置から受信したメッセージの生成者を識別する安全な方法はありません。 注意: `user`引数は、ユーザー名またはユーザーID番号(uid)のいずれかで指定できます。 MBean属性: `WTCtBridgeGlobalMBean.UserId`
> 非標準型を許可 | 非標準データ型がこのTuxedoキュー・ブリッジを通過するのを許可するかどうかを指定します。 値`NO`の場合、非標準型は拒否され、指定したエラー位置に配置されます。値`YES`の場合、非標準型は、元の型を示すタグとともにBLOBとしてターゲット位置に配置されます。 注意: 標準型は、ASCIIテキスト(TextMessage、STRING)またはBLOB (BytesMessage、CARRAY)です。 MBean属性: `WTCtBridgeGlobalMBean.AllowNonStandardTypes`

> 関連タスク

> - キュー・ブリッジ接続の作成

> 関連トピック

> - Oracle Tuxedoキュー・ブリッジの構成