> # Creación de Punto de Acceso Remoto de Tuxedo de WTC

> Opciones de Configuración Tareas Relacionadas

> Utilice esta página para crear un punto de acceso remoto de Tuxedo de WTC.

> #### Opciones de Configuración

> Nombre | Descripción
> --- | ---
> Punto de Acceso | Nombre único utilizado para identificar este punto de acceso remoto de Tuxedo. Este nombre debe ser único para todos los puntos de acceso local y remoto de Tuxedo definidos dentro de un servicio de WTC. Esto permite definir configuraciones únicas con el mismo identificador de punto de acceso. Atributo de MBean: `WTCRemoteTuxDomMBean.AccessPoint`
> ID de Punto de Acceso | Nombre principal de conexión utilizado para identificar este punto de acceso de dominio remoto al intentar establecer una conexión de sesión con los puntos de acceso local de Tuxedo. Este valor debe ser único globalmente entre todos los dominios WTC y Tuxedo interconectados. Atributo de MBean: `WTCRemoteTuxDomMBean.AccessPointId`
> Punto de Acceso Local | Nombre de dominio local desde el que se accede a este dominio remoto de Tuxedo. Atributo de MBean: `WTCRemoteTuxDomMBean.LocalAccessPoint`
> Dirección de Red | Dirección de red y número de puerto de este punto de acceso remoto de Tuxedo. Especifique la dirección en uno de los siguientes formatos: Dirección TCP/IP con el formato `//nombre_host:número_puerto` o `//#.#.#.#:número_puerto`. Dirección SDP con el formato `sdp://nombre_host:número_puerto` o `sdp://#.#.#.#:número_puerto`. Notas: Si se utiliza el nombre de host, el punto de acceso encuentra una dirección para el nombre de host mediante las utilidades de resolución de nombres locales (generalmente DNS). Si se utiliza el formato decimal con puntos, cada # debe ser un número entre 0 y 255. Este número decimal con puntos representa la dirección IP de la máquina local. El valor de número_puerto es el número de puerto TCP/SDP en el que el punto de acceso recibe solicitudes entrantes. Si se especifica una dirección de formato SDP, el protocolo de transporte para este punto de acceso es SDP en lugar de TCP. Esta función sólo está disponible cuando se despliegan tanto el gateway del dominio WTC como Tuxedo en la plataforma Oracle Exalogic. Se necesita Tuxedo 11gR1PS2 y superior. Atributo de MBean: `WTCRemoteTuxDomMBean.NWAddr`
> URL de Federación | URL de un servicio de nombre ajeno federado en JNDI. Nota: Weblogic Tuxedo Connector se puede federar a proveedores de servicios que no sean CORBA. Nota: Si este valor no se especifica, WeLogic Tuxedo Connector: Asume que hay servidor de CosNaming en el dominio ajeno. Se federa al servidor de CosNaming mediante TGIOP. Atributo de MBean: `WTCRemoteTuxDomMBean.FederationURL`
> Nombre de Federación | Contexto en el que este punto de acceso remoto de Tuxedo se federa a un servicio de nombres ajenos. Si se omite, el punto de federación por defecto será.`tuxedo.domains`. Atributo de MBean: `WTCRemoteTuxDomMBean.FederationName`

> Tareas Relacionadas

> - Crear Puntos de Acceso Remoto
> - Configurar Conexiones para Puntos de Acceso Remoto
> - Configurar Seguridad para Puntos de Acceso Remoto