# Crea connessioni bridge di accodamento

Un bridge di accodamento Tuxedo fornisce un'interfaccia JMS bidirezionale che consente alle applicazioni WTC di comunicare con gli ambienti applicativi Tuxedo. Per creare un bridge di accodamento Tuxedo:

1. Se non è stato già fatto, fare clic su Blocca e modifica nel Centro modifiche della console di amministrazione (vedere Usa Centro modifiche).
2. Nella console di amministrazione, espandere Interoperabilità e selezionare Server WTC.
3. Nella pagina Server WTC selezionare il nome del server WTC in cui creare connessioni di bridge di accodamento.
4. Selezionare Configurazione > Bridge di accodamento.
5. Sulla pagina Bridge di accodamento Tuxedo WTC, fare clic su Nuovo.
6. Modificare le proprietà di connessione del bridge di accodamento Tuxedo per l'ambiente in uso.

   Vedere Opzioni di configurazione.

7. Fare clic su OK.
8. Per attivare le modifiche apportate, fare clic su Attiva modifiche nel Centro modifiche della console di amministrazione.
   Non tutte le modifiche hanno effetto immediato: alcune richiedono un riavvio (vedere Usa Centro modifiche).