> # Coherenceクラスタ: 構成: ソケット・アドレス

> 構成オプション 関連タスク 関連トピック

> このページでは、このCoherenceアドレス・プロバイダのソケット・アドレスを構成します。

> アドレス・プロバイダでは、キャッシュ構成ファイルに明示的にアドレスを埋め込まなくても、プロキシ・サービス、リモート・キャッシュおよびリモート呼出しサービスが、構成済のTCPソケット・アドレスの組合せを名前で参照できます。

> #### 構成オプション

> 名前 | 説明
> --- | ---
> 名前 | このCoherenceクラスタ・アドレスの一意の名前。
> リスニング・アドレス | IPアドレス。 MBean属性: `CoherenceSocketAddressBean.Address` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> リスニング・ポート | リスニング・ポート。 MBean属性: `CoherenceSocketAddressBean.Port` 最小値: `1` 最大値: `65535` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。

> 関連タスク

> - Coherenceクラスタの作成
> - Coherenceクラスタの構成
> - Coherenceロギングの構成

> 関連トピック

> - WebLogic ServerでのCoherenceアプリケーションのデプロイ
> - キャッシュ構成ファイルのオーバーライド