> # Serveur WTC : Configuration : Points d'accès locaux

> Affichage de colonne Tâches connexes Rubriques connexes

> Les points d'accès Tuxedo locaux fournissent les informations de configuration nécessaires pour connecter les domaines Tuxedo distants disponibles à un serveur WTC. Vous devez disposer d'au moins un point d'accès Tuxedo local configuré pour créer un serveur WTC.

> Cette page récapitule les points d'accès Tuxedo locaux configurés pour le serveur WTC en cours.

> #### Affichage de colonne

> Pour contrôler le nombre de points de données affichés sur cette page, développez Personnaliser cette table et modifiez la liste Affichage de colonne. Chaque point de données apparaît dans sa propre colonne de la table.

> Le tableau ci-dessous répertorie tous les points de données que vous pouvez afficher dans les colonnes de cette page.

> Nom | Description
> --- | ---
> Nom | Nom unique utilisé pour identifier ce point d'accès Tuxedo local. Ce nom doit être unique pour chaque point d'accès Tuxedo local ou distant défini dans un service WTC. Vous pouvez ainsi définir des configurations uniques avec le même ID de point d'accès. Attribut MBean : `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPoint`
> ID de point d'accès | Nom d'identité utilisateur de connexion employé pour identifier ce point d'accès Tuxedo local lors des tentatives d'établissement de connexion de session avec les points d'accès Tuxedo distants. Remarque : l'élément AccessPointId doit concorder avec l'élément DOMAINID correspondant de la section *DM_REMOTE_DOMAINS figurant dans le fichier DMCONFIG Tuxedo. Attribut MBean : `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPointId`

> Tâches connexes

> - Créer des points d'accès locaux
> - Configurer des connexions pour les points d'accès locaux
> - Configurer la sécurité pour les points d'accès distants
> - Supprimer des points d'accès locaux

> Rubriques connexes

> - Configuration d'Oracle WebLogic Tuxedo Connector