# ローカル・アクセス・ポイントの作成

ローカルTuxedoアクセス・ポイントは、使用可能なリモートTuxedoドメインをWTCサーバーに接続するための構成情報を提供します。WTCサーバーを作成するには、少なくとも1つのTuxedoアクセス・ポイントが構成されている必要があります。ローカルTuxedoアクセス・ポイントを作成するには:

1. まだ行っていない場合、管理コンソールのチェンジ・センターで「ロックして編集」をクリックします(チェンジ・センターの使用を参照)。
2. 管理コンソールで、「相互運用性」を展開して「WTCサーバー」を選択します。
3. WTCサーバー・ページで、ローカル・アクセス・ポイントを作成するWTCサーバーの名前を選択します。
4. 「構成」 > 「ローカルAP」を選択します。
5. 「WTCローカル・アクセス・ポイント」ページで、「新規作成」をクリックします。
6. 「アクセス・ポイント」に、このローカルTuxedoアクセス・ポイントを識別するための一意な名前を入力します。この名前は、WTCサーバー内で定義したすべてのローカルおよびリモートTuxedoアクセス・ポイントの中で一意である必要があります。
7. 「アクセス・ポイントID」に、リモートTuxedoアクセス・ポイントとのセッション接続の確立を試行する際に、このローカルTuxedoアクセス・ポイントを識別するための接続名を入力します。
8. 「ネットワーク・アドレス」に、このローカルTuxedoアクセス・ポイントのネットワーク・アドレスとポート番号を入力します。TCP/IPアドレスは、`//hostname:port_number or //#.#.#.#:port_number`の形式で指定します。
9. 「OK」をクリックします。
10. これらの変更をアクティブにするには、管理コンソールのチェンジ・センターで「変更のアクティブ化」をクリックします。
    すべての変更が即座に有効になるわけではありません。再起動が必要なものもあります(チェンジ・センターの使用を参照)。