# Lokale Zugriffspunkte erstellen

Lokale Tuxedo-Zugriffspunkte bieten Konfigurationsinformationen zum Herstellen einer Verbindung zwischen verfügbaren Remote-Tuxedo-Domains und einem WTC-Server. Sie müssen mindestens einen lokalen Tuxedo-Zugriffspunkt konfigurieren, um einen WTC-Server erstellen zu können. So erstellen Sie einen lokalen Tuxedo-Zugriffspunkt:

1. Wenn Sie dies nicht bereits ausgeführt haben, klicken Sie im Change Center der Administrationskonsole auf Sperren & Bearbeiten (siehe Change Center verwenden).
2. Erweitern Sie in der Administrationskonsole die Ansicht von Interoperabilität, und wählen Sie WTC-Server.
3. Wählen Sie auf der Seite WTC-Server den Namen des WTC-Servers, auf dem lokale Zugriffspunkte erstellt werden sollen.
4. Wählen Sie Konfiguration > Lokale APs.
5. Klicken Sie auf der Seite Lokale WTC-Zugriffspunkte auf Neu.
6. Geben Sie unter Zugriffspunkt den eindeutigen Namen ein, mit dem dieser lokale Tuxedo-Zugriffspunkt identifiziert wird. Dieser Name muss für alle lokalen und Remote-Tuxedo-Zugriffspunkte eindeutig sein, die innerhalb eines WTC-Servers definiert sind.
7. Geben Sie unter Zugriffspunkt-ID den Verbindungsnamen ein, mit dem dieser lokale Tuxedo-Zugriffspunkt beim Herstellen einer Sessionverbindung mit Remote-Tuxedo-Zugriffspunkten identifiziert wird.
8. Geben Sie unter Netzwerkadresse die Netzwerkadresse und Portnummer dieses lokalen Tuxedo-Zugriffspunktes ein. Geben Sie die TCP/IP-Adresse in folgendem Format ein: `//hostname:portnummer oder //#.#.#.#:portnummer`.
9. Klicken Sie auf OK.
10. Um diese Änderungen zu aktivieren, klicken Sie im Change Center der Administrationskonsole auf Änderungen aktivieren.
    Nicht alle Änderungen werden sofort wirksam – für manche ist ein Neustart erforderlich (siehe Change Center verwenden).