> # 创建 WTC 远程 Tuxedo 接入点

> 配置选项 相关任务

> 使用此页可以创建 WTC 远程 Tuxedo 接入点。

> #### 配置选项

> 名称 | 说明
> --- | ---
> 接入点 | 用于标识此远程 Tuxedo 接入点的唯一名称。对于在 WTC Service 内定义的所有本地和远程 Tuxedo 接入点，此名称应是唯一的。这样便可以定义具有相同“接入点 ID”的唯一配置。 MBean 属性： `WTCRemoteTuxDomMBean.AccessPoint`
> 接入点 ID | 尝试与本地 Tuxedo 接入点建立会话连接时用于标识此远程域接入点的连接主用户名称。此值必须在所有互连的 Tuxedo 和 WTC 域之间保持全局唯一。 MBean 属性： `WTCRemoteTuxDomMBean.AccessPointId`
> 本地接入点 | 到达此远程 Tuxedo 域所使用的本地域名。 MBean 属性： `WTCRemoteTuxDomMBean.LocalAccessPoint`
> 网络地址 | 此远程 Tuxedo 接入点的网络地址和端口号。 使用下列格式之一指定地址： TCP/IP 地址采用 `//hostname:port_number` 或 `//#.#.#.#:port_number` 格式。 SDP 地址采用 `sdp://hostname:port_number` 或 `sdp://#.#.#.#:port_number` 格式。 注： 如果使用主机名，接入点将使用本地名解析工具 (通常是 DNS) 查找主机的地址。如果使用点分十进制格式，则每个 # 都应该是 0 到 255 之间的数字。此点分十进制值代表本地计算机的 IP 地址。port_number 是接入点监听传入请求的 TCP/SDP 端口号。 如果指定 SDP 格式地址，则此接入点的传输协议是 SDP 而非 TCP。仅当 WTC 和 Tuxedo 域网关都部署在 Oracle Exalogic 平台上时，此功能才可用。需要 Tuxedo 11gR1PS2 和更高版本。 MBean 属性： `WTCRemoteTuxDomMBean.NWAddr`
> 联合 URL | 联合到 JNDI 中的外部名称服务的 URL。 注：Weblogic Tuxedo Connector 可以联合到非 CORBA 服务提供程序。 注：如果未指定此值，则 WebLogic Tuxedo Connector 将： 假设外部域中存在一个 CosNaming 服务器。 使用 TGIOP 联合到 CosNaming 服务器。 MBean 属性： `WTCRemoteTuxDomMBean.FederationURL`
> 联合名称 | 此远程 Tuxedo 接入点联合外部名称服务时所在的上下文。如果忽略，默认的联合点将是 `tuxedo.domains`。 MBean 属性： `WTCRemoteTuxDomMBean.FederationName`

> 相关任务

> - 创建远程接入点
> - 为远程接入点配置连接
> - 为远程接入点配置安全性