# Configurer des connexions pour les points d'accès locaux

Pour définir la configuration de connexion du point d'accès Tuxedo local qui sera employé avec ce serveur WTC, procédez comme suit :

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, dans le centre des modifications de la console d'administration, cliquez sur Verrouiller et modifier (reportez-vous à Utiliser le centre des modifications).
2. Dans la console d'administration, développez Interopérabilité, puis sélectionnez Serveurs WTC.
3. Sur la page Serveurs WTC, sélectionnez le nom du serveur WTC sur lequel configurer les connexions pour les points d'accès locaux.
4. Sélectionnez Configuration > Points d'accès locaux.
5. Sur la page Points d'accès locaux WTC, sélectionnez le nom du point d'accès local à configurer.
6. Sélectionnez Connexions.
7. Modifiez les attributs de connexion de votre environnement.

   Reportez-vous à Options de configuration.

8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Pour activer ces modifications, dans le centre des modifications de la console d'administration, cliquez sur Activer les modifications.
   Les modifications ne prennent pas toutes effet immédiatement ; certaines nécessitent un redémarrage (reportez-vous à Utiliser le centre des modifications).