# Configurar conexões para pontos de acesso remoto

Para definir a configuração de conexão de um ponto de acesso remoto do Tuxedo que será usado com esse servidor WTC:

1. Se você ainda não tiver feito isso, no Centro de Alterações da Console de Administração, clique em Bloquear e Editar (consulte Usar o Centro de Alterações).
2. Na Console de Administração, expanda Interoperabilidade e selecione Servidores WTC.
3. Na página Servidores WTC, selecione o nome do servidor WTC no qual você deseja configurar conexões para pontos de acesso remoto.
4. Selecione Configuração > APs Remotos.
5. Na página Pontos de Acesso Remoto do WTC, selecione o nome do ponto de acesso remoto que você deseja configurar.
6. Selecione Conexões.
7. Modifique os atributos de conexão para seu ambiente.

   Consulte Opções de Configuração.

8. Clique em Salvar.
9. Para ativar essas alterações, no Centro de Alterações da Console de Administração, clique em Ativar Alterações.
   Nem todas as alterações entram em vigor imediatamente; algumas algumas delas precisam ser reinicializadas (consulte Usar o Centro de Alterações).