# 创建口令配置

口令配置可为通过接入点进行域间验证提供口令。要创建口令配置，请执行以下操作：

1. 如果尚未执行此操作，请在管理控制台的更改中心中单击锁定并编辑 (请参阅使用更改中心)。
2. 在管理控制台中，展开互操作性，然后选择 WTC 服务器。
3. 在 WTC 服务器页上，选择要在其上创建口令配置的 WTC 服务器的名称。
4. 选择配置 > 口令。
5. 在 WTC 口令配置页上，单击新建。
6. 在本地接入点中，选择应用此口令的本地接入点的名称。
7. 在远程接入点中，选择应用此口令的远程接入点的名称。
8. 在本地口令中，输入此配置的本地口令。
9. 在本地口令 IV 中，输入用于加密本地口令的初始化矢量。
10. 在远程口令中，输入此配置的远程口令。
11. 在远程口令 IV 中，输入用于加密远程口令的初始化矢量。
12. 单击确定。
13. 要激活这些更改，请在管理控制台的更改中心中单击激活更改。
    并非所有更改都立即生效。某些更改必须重新启动后才能生效 (请参阅使用更改中心)。