# 创建远程接入点

远程 Tuxedo 接入点提供用于将 WTC 服务器连接到可用远程 Tuxedo 域的配置信息。要创建远程 Tuxedo 接入点，请执行以下操作：

1. 如果尚未执行此操作，请在管理控制台的更改中心中单击锁定并编辑 (请参阅使用更改中心)。
2. 在管理控制台中，展开互操作性，然后选择 WTC 服务器。
3. 在 WTC 服务器页上，选择要在其上创建远程接入点的 WTC 服务器的名称。
4. 选择配置 > 远程 AP。
5. 在 WTC 远程接入点页上，单击新建。
6. 在接入点中，输入用于标识此远程 Tuxedo 接入点的唯一名称。对于在 WTC 服务器中定义的所有本地和远程 Tuxedo 接入点，此名称应该是唯一的。
7. 在接入点 ID 中，输入在尝试与本地 Tuxedo 接入点建立会话连接时用于标识此远程 Tuxedo 接入点的连接主用户名称。
8. 在本地接入点中，输入到达此远程 Tuxedo 域所使用的本地域名。
9. 在网络地址中，输入此远程 Tuxedo 接入点的网络地址和端口号。请按如下格式指定 TCP/IP 地址：`//hostname:port_number 或者 //#.#.#.#:port_number`。
10. 如果远程域连接使用 RMI/IIOP，请针对您的环境配置联合 URL 和联合名称属性。
11. 单击确定。
12. 要激活这些更改，请在管理控制台的更改中心中单击激活更改。
    并非所有更改都立即生效。某些更改必须重新启动后才能生效 (请参阅使用更改中心)。