# Configurare i provider di indirizzi

Un provider di indirizzi specifica l'indirizzo del listener TCP (IP o nome DNS e porta) per un servizio proxy.

Per configurare i provider di indirizzi, effettuare le operazioni riportate di seguito.

1. Se non è stato già fatto, fare clic su Blocca e modifica nel Centro modifiche della console di amministrazione (vedere Usa Centro modifiche).
2. Nel riquadro sinistro della console selezionare Ambiente > Cluster Coherence.
3. Nella tabella Cluster Coherence selezionare il cluster Coherence per il quale si desidera configurare un provider di indirizzi.
4. Selezionare la pagina Configurazione: Provider di indirizzi.
5. Per creare un nuovo provider di indirizzi, fare clic su Nuovo oppure selezionare il nome di un provider di indirizzi esistente.
6. Per creare un nuovo indirizzo socket per il provider di indirizzi Coherence, fare clic su Nuovo o selezionare il nome di un indirizzo socket esistente. Per configurare un nuovo indirizzo socket, effettuare le operazioni riportate di seguito.
   1. In Nome specificare il nome del nuovo indirizzo socket del cluster Coherence.
   2. In Indirizzo di ascolto specificare l'indirizzo di ascolto dell'indirizzo socket.
   3. In Porta di ascolto specificare la porta di ascolto dell'indirizzo socket.
   4. Fare clic su OK.
7. Per attivare le modifiche, nel Centro modifiche della console di amministrazione fare clic su Attiva modifiche.
   Non tutte le modifiche hanno effetto immediato: alcune richiedono un riavvio (vedere la sezione relativa all'utilizzo del Centro modifiche).