# Configurer les fournisseurs d'adresses

Un fournisseur d'adresses indique l'adresse du processus d'écoute TCP (adresse IP, nom DNS et port) d'un service proxy.

Pour configurer les fournisseurs d'adresses, procédez comme suit :

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, dans le centre des modifications de la console d'administration, cliquez sur Verrouiller et modifier (reportez-vous à Utiliser le centre des modifications).
2. Dans le panneau gauche de la console, sélectionnez Environnement > Clusters Coherence.
3. Dans la table Clusters Coherence, sélectionnez le cluster Coherence pour lequel configurer un fournisseur d'adresses.
4. Accédez à la page Configuration : Fournisseurs d'adresses.
5. Pour créer un fournisseur d'adresses, cliquez sur Nouveau ou sélectionnez le nom d'un fournisseur d'adresses existant.
6. Pour créer une adresse de socket pour le fournisseur d'adresses Coherence, cliquez sur Nouveau ou sélectionnez le nom d'une adresse de socket existante. Pour configurer une nouvelle adresse de socket, effectuez les opérations suivantes :
   1. Dans le champ Nom, indiquez le nom de la nouvelle adresse de socket de cluster Coherence.
   2. Dans le champ Adresse d'écoute, indiquez l'adresse d'écoute de l'adresse de socket.
   3. Dans le champ Port d'écoute, indiquez le port d'écoute de l'adresse de socket.
   4. Cliquez sur OK.
7. Pour activer ces modifications, dans le centre des modifications de la console d'administration, cliquez sur Activer les modifications.
   Les modifications ne prennent pas toutes effet immédiatement ; certaines nécessitent un redémarrage (reportez-vous à Utiliser le centre des modifications).