> # Servidor SIP: Configuração: Pools de Reutilização de Conexão

> Opções de Configuração

> Use esta página para configurar pools de reutilização de conexão, que minimiza comunicação desnecessária com uma função SBC (Session Border Control) ou S-CSCF (Serving Call Session Control Function).

> O WebLogic Communications Server abre novas conexões do pool de conexões sob demanda, à medida que o servidor faz solicitações a um endereço configurado. O servidor então multiplexa as novas solicitações SIP ao endereço usando as conexões já abertas, em vez de repetidamente finalizar e restabelecer novas conexões. As conexões abertas são reutilizadas de forma circular, e permanecerão abertas até que sejam fechadas explicitamente pelo endereço remoto.

> Observe que os pools de reutilização de conexão não são usados para solicitações de entrada de um endereço configurado.

> #### Opções de Configuração

> Nome | Descrição
> --- | ---
> Nome do Pool | Identifica o nome desse pool. Atributo MBean: `ConnectionReusePoolBean.PoolName` As alterações entram em vigor após a reimplantação do módulo ou a reinicialização do servidor.
> Host de Destino | Especifica o endereço IP ou o nome do host do SBC ou S-CSCF de destino. O WebLogic SIP Server abre ou reutiliza a conexão desse conjunto somente quando faz solicitações ao endereço configurado. Atributo MBean: `ConnectionReusePoolBean.Destination` As alterações entram em vigor após a reimplantação do módulo ou a reinicialização do servidor.
> Porta de Destino | Especifica o número da porta do SBC ou S-CSCF de destino. Atributo MBean: `ConnectionReusePoolBean.DestinationPort` As alterações entram em vigor após a reimplantação do módulo ou a reinicialização do servidor.
> Máximo de Conexões | Especifica o número máximo de conexões abertas a ser mantido nesse conjunto. Atributo MBean: `ConnectionReusePoolBean.MaximumConnections` As alterações entram em vigor após a reimplantação do módulo ou a reinicialização do servidor.