> # SIPサーバー: 構成: オーバーロード保護

> 構成オプション

> このページでは、セッション生成レートまたはSIPトランスポートとタイマー容量の制約に基づいて、受信SIPリクエストを抑制します。

> sipserver.xmlのオーバーロード要素によって、構成済のオーバーロード条件に従って受信SIPリクエストを抑制できます。オーバーロード条件が発生すると、WebLogic Communications Serverは、構成済の解除値が検出されるかサーバーの実行キューの容量を超えるまで、「503 使用できないサービス」で応答することにより新しいSIPリクエストを破棄します。

> ユーザーが構成したオーバーロード制御は、最初のSIPリクエストにのみ適用されます。オーバーロード条件の発生時にすでにアクティブになっているSIPダイアログは、抑制されない追加のSIPリクエストを生成することがあります。

> #### 構成オプション

> 名前 | 説明
> --- | ---
> しきい値ポリシー | オーバーロード条件の監視に使用する測定のタイプ。 session-rate: 新しいSIPリクエストが生成されるレートを測定します。WebLogic Communications Serverは、過去5秒間の操作で作成された新しいSIPアプリケーション接続の数を計算することでセッション・レートを判断します。セッション生成レートに基づくオーバーロード制御を参照してください。 queue-length: SIPリクエストおよびSIPタイマーを処理する容量制約の合計サイズを測定します。 MBean属性: `OverloadBean.ThresholdPolicy` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> しきい値 | オーバーロード条件をトリガーする測定値。 session-rate規制ポリシーを使用している場合、この属性は、オーバーロード条件をトリガーする1秒当たりの新しいSIPリクエスト数を指定します。 queue-lengthしきい値ポリシーを使用している場合、この属性は、オーバーロード条件をトリガーするSIPトランスポートとSIPタイマーの容量の制約を組み合せたサイズを指定します。 しきい値が検出された後、WebLogic Communications Serverは、構成済の解除値が検出されるまで新しいSIPリクエストを抑制します。 MBean属性: `OverloadBean.ThresholdValue` 最小値: `1` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> 解除値 | オーバーロード条件を解除する測定値。 session-rateしきい値ポリシーを使用している場合、release-valueは、セッション抑制を終了する1秒当たりの新しいSIPリクエスト数を指定します。 queue-lengthしきい値ポリシーを使用している場合、release-valueは、セッション抑制を終了する容量制約の長さの組合せを指定します。 MBean属性: `OverloadBean.ReleaseValue` 最小値: `1` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。