> # SIPサーバー: 構成: 接続再利用プール

> 構成オプション

> このページでは、接続再利用プールを構成します。接続再利用プールは、Session Border Control（SBC）機能またはServing Call Session Control Function（S-CSCF）との不要な通信を最小化します。

> WebLogic Communications Serverは、サーバーが構成済アドレスへのリクエストを行うと、接続プールから新しい接続をオンデマンドで開きます。サーバーは、新しい接続を繰り返し終了および再作成するかわりに、すでに開いている接続を使用して、アドレスへの新しいSIPリクエストを多重化します。開かれている接続は、ラウンドロビン形式で再利用されます。開かれた接続は、リモート・アドレスによって明示的に閉じられるまで開いたままになります。

> 接続再利用プールは、構成済アドレスからの受信リクエストには使用されません。

> #### 構成オプション

> 名前 | 説明
> --- | ---
> プール名 | このプールの名前を示します。 MBean属性: `ConnectionReusePoolBean.PoolName` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> 接続先ホスト | 送信先SBCまたはS-CSCFのIPアドレスまたはホスト名を指定します。 WebLogic SIP Serverは、構成済アドレスへのリクエストを行うときにのみ、このプール内の接続を開くか再利用します。 MBean属性: `ConnectionReusePoolBean.Destination` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> 接続先ポート | 送信先SBCまたはS-CSCFのポート番号を指定します。 MBean属性: `ConnectionReusePoolBean.DestinationPort` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> 最大接続数 | このプールを維持するために開かれる接続の最大数を指定します。 MBean属性: `ConnectionReusePoolBean.MaximumConnections` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。