> # Serveur SIP : Configuration : Proxy

> Options de configuration

> Cette page permet de configurer un URI de serveur proxy sortant et le comportement par défaut du serveur proxy.

> D'après le document RFC 3261, un proxy sortant est un proxy recevant les demandes d'un client, même s'il ne s'agit pas du serveur résolu par l'URI de demande. En général, un agent utilisateur est configuré manuellement avec un proxy sortant ou il peut obtenir des données concernant un proxy via les protocoles de configuration automatique.

> Dans WebLogic Communications Server, un serveur proxy sortant est indiqué à l'aide de l'attribut de proxy. Ce dernier définit des URI de serveur proxy. Vous pouvez modifier le comportement du processus proxy en définissant une stratégie de proxy avec la balise proxy-policy.

> Le comportement par défaut est le même que lorsque la stratégie de domaine est en vigueur. Avec la stratégie de proxy, la demande est envoyée au proxy sortant configuré et les en-têtes Route dans la demande conservent les décisions de routage prises par WebLogic Communications Server. Le proxy sortant peut ainsi envoyer la demande au destinataire voulu une fois qu'il a effectué ses actions sur la demande. La stratégie de proxy n'est appliquée qu'aux demandes initiales. Pour la demande suivante, Route-Set est prioritaire sur les stratégies dans une boîte de dialogue. (Si le serveur proxy veut figurer dans Route-Set, il peut activer le routage d'enregistrement).

> En outre, si une application de proxy écrite sur WebLogic Communications Server souhaite remplacer le comportement configuré du parcours de proxy sortant, elle peut ajouter un en-tête spécial nommé "X-BEA-Proxy-Policy" et possédant la valeur "domain". Cet en-tête est supprimé de la demande au cours de son envoi, mais cela entraîne la non-prise en compte du proxy sortant configuré. Les applications peuvent utiliser l'en-tête personnalisé X-BEA-Proxy-Policy pour remplacer la stratégie configurée, demande par demande. La valeur de l'en-tête peut être "domain" ou "proxy". Toutefois, si la stratégie est remplacée par "proxy", la configuration doit toujours contenir les URI de proxy sortant pour permettre l'acheminement vers le proxy sortant.

> #### Options de configuration

> Nom | Description
> --- | ---
> Stratégie de routage de proxy | Configure le comportement du proxy. Les valeurs valides sont : domain : agit en tant que proxy sur les messages à l'aide de la règle de routage définie par le document RFC 3261. Aucun des proxies sortants indiqués n'est pris en compte. proxy : envoie le message au proxy en aval indiqué dans l'URI de proxy par défaut. Si plusieurs proxies sont indiqués, ils sont essayés dans l'ordre de spécification. Toutefois, si le transport essaie un proxy UDP, les paramètres des proxies suivants ne sont pas pris en compte. Le comportement par défaut est le même que lorsqu'une stratégie de domaine est appliquée. Attribut de MBean : `ProxyBean.RoutingPolicy`
> URI de routage de proxy | URI TCP ou UDP des serveurs proxy. S'il existe plusieurs URI dans plusieurs éléments d'URI, placez-les sur des lignes séparées. Renvoyer les URI SIP Attribut de MBean : `ProxyBean.Uris`