> # SIP 서버: 구성: 프록시

> 구성 옵션

> 이 페이지에서는 아웃바운드 프록시 서버 URI와 기본 프록시 서버 동작을 구성할 수 있습니다.

> RFC 3261에서는 아웃바운드 프록시를 "서버에서 Request-URI로 분석할 수 없더라도 클라이언트에서 요청을 수신하는 프록시"라고 정의합니다. 일반적으로 UA는 아웃바운드 프록시로 수동으로 구성되거나 자동 구성 프로토콜을 통해 알아볼 수 있습니다.

> WebLogic Communications Server에서 아웃바운드 프록시 서버는 프록시 속성을 사용하여 지정됩니다. 프록시 속성은 하나 이상의 프록시 서버 URI를 정의합니다. proxy-policy 태그로 프록시 정책을 설정하여 프록시 프로세스의 동작을 변경할 수 있습니다.

> 기본 동작은 "domain" 정책을 적용하듯이 작동합니다. "proxy" 정책에서는 구성된 아웃바운드 프록시로 요청을 전송하고 요청의 경로 지정 헤더가 WebLogic Communications Server의 경로 지정 결정을 보존합니다. 이렇게 하면 아웃바운드 프록시가 요청에 해당 작업을 수행한 후 의도한 수신자에 요청을 보낼 수 있습니다. "proxy" 정책은 초기 요청에만 발효됩니다. 후속 요청부터는 Route Set가 대화의 어떤 정책보다 우선 적용됩니다. (아웃바운드 프록시가 Route Set에 속하도록 하려면 레코드 경로 지정을 설정하십시오.)

> 또한 WebLogic Communications Server에 작성된 프록시 응용 프로그램이 구성된 아웃바운드 프록시 순회 동작을 무효화하려면 이름 "X-BEA-Proxy-Policy"와 값 "domain"을 사용하여 특수 헤더를 추가할 수 있습니다. 이 헤더는 전송 중 요청에서 분할되지만 구성된 아웃바운드 프록시를 무시하는 효과가 있습니다. X-BEA-Proxy-Policy 사용자 정의 헤더를 사용하면 응용 프로그램에서 요청 단위로 구성된 정책을 무효화할 수 있습니다. 헤더 값은 "domain" 또는 "proxy"일 수 있습니다. 그러나 정책이 "proxy"로 무효화될 경우 아웃바운드 프록시 경로를 지정하려면 구성에 계속 아웃바운드 프록시 URI가 있어야 합니다.

> #### 구성 옵션

> 이름 | 설명
> --- | ---
> 프록시 경로 지정 정책 | 프록시의 동작을 구성합니다. 적합한 값은 다음과 같습니다. domain: RFC 3261에 정의된 경로 지정 규칙을 사용하여 메시지를 프록시합니다. 지정된 아웃바운드 프록시는 무시됩니다. proxy: 기본 프록시 URI에 지정된 다운스트림 프록시로 메시지를 보냅니다. 프록시 사양이 여러 개 있는 경우 지정된 순서 대로 작동합니다. 그러나 전송이 UDP 프록시를 시도하면 후속 프록시 설정이 무시됩니다. 기본 동작은 domain 정책을 적용하듯이 작동합니다. MBean 속성: `ProxyBean.RoutingPolicy`
> 프록시 경로 지정 URI | 하나 이상의 프록시 서버의 TCP 또는 UDP URI입니다. 여러 uri 요소의 여러 URI는 하나씩 별도의 줄에 놓으십시오. SIP URI를 반환합니다. MBean 속성: `ProxyBean.Uris`