> # SIP 서버: 구성: 오버로드 보호

> 구성 옵션

> 이 페이지에서는 세션 생성 비율 또는 SIP 전송/타이머 용량 제약 조건의 길이에 준하여 수신 SIP 요청을 스로틀할 수 있습니다.

> sipserver.xml의 오버로드 요소는 구성된 오버로드 조건에 따라 수신 SIP 요청을 스로틀합니다. 오버로드 조건이 발생하면 WebLogic Communications Server는 구성된 릴리스 값이 관찰되거나 서버의 실행 대기열 용량을 초과할 때까지 "503 서비스를 사용할 수 없음"으로 응답하며 새 SIP 요청을 삭제합니다.

> 사용자가 구성한 오버로드 콘트롤은 초기 SIP 요청에만 적용되므로 오버로드 조건이 발생할 때 이미 활성화된 SIP 대화는 스로틀되지 않은 추가 SIP 요청을 생성할 수 있습니다.

> #### 구성 옵션

> 이름 | 설명
> --- | ---
> 임계값 정책 | 오버로드 조건을 모니터하는 데 사용되는 측정 유형입니다. session-rate: 새 SIP 요청이 생성되는 비율을 측정합니다. WebLogic Communications Server는 최근 5초 동안 생성된 새 SIP 응용 프로그램 접속 수를 계산하여 세션 비율을 결정합니다. 세션 생성 비율에 준한 오버로드 콘트롤을 참조하십시오. queue-length: SIP 요청 및 SIP 타이머를 처리하는 용량 제약 조건의 크기 합계를 측정합니다. MBean 속성: `OverloadBean.ThresholdPolicy` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
> 임계값 | 오버로드 조건을 트리거하는 측정값입니다. session-rate 규정 정책을 사용할 때 이 속성은 오버로드 조건을 트리거하는, 초당 새 SIP 요청 수를 지정합니다. queue-length 임계값 정책을 사용할 때 이 속성은 오버로드 조건을 트리거하는, 조합된 SIP 전송 및 SIP 타이머 용량 제약 조건의 크기를 지정합니다. 임계값이 관찰된 후 WebLogic Communications Server는 구성된 릴리스 값이 관찰될 때까지 새 SIP 요청을 스로틀합니다. MBean 속성: `OverloadBean.ThresholdValue` 최소값: `1` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
> 해제 값 | 오버로드 조건을 해제하는 측정값입니다. session-rate 임계값 정책을 사용할 때 release-value는 세션 스로틀을 종료하는, 초당 새 SIP 요청 수를 지정합니다. queue-length 임계값 정책을 사용할 때 release-value는 세션 스로틀을 종료하는, 조합된 용량 제약 조건 길이를 지정합니다. MBean 속성: `OverloadBean.ReleaseValue` 최소값: `1` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.