# 設定同盟

同盟快取功能會以非同步方式，將分散在多個不同地理區域之叢集中的快取資料同盟起來。同盟的跨叢集快取資料可為不同地理位置的應用程式使用者提供冗餘、異地備份以及多個存取點。

設定同盟：

1. 如果您尚未如此做，請於管理主控台的變更中心中按一下鎖定和編輯 (請參閱使用變更中心)。
2. 在主控台的左窗格中，選取環境 > Coherence 叢集。
3. 在「Coherence 叢集」表格中，選取要設定同盟的 Coherence 叢集。
4. 選取組態：同盟頁面。
5. 使用下拉式清單來選取拓樸。

   備註：

   - 選取拓樸之後，系統會自動建立拓樸組態並命名為 `Default-Topology`。若快取組態檔案中未指定其他同盟拓樸，就會建立並使用 `Default-Topology` 拓樸組態。

   - 如果使用同盟項目，必須在本機叢集和遠端叢集上設定相同的拓樸。例如，若選取 `none` 作為本機叢集的拓樸，選取 `active-active` 作為遠端叢集的拓樸，將會導致無法預期的行為。同樣地，若將本機叢集設為使用 active-passive，則必須將遠端叢集設為使用 passive-active。

6. 在「遠端參與者」區段中，輸入此叢集要同盟的遠端叢集名稱。
7. 在「遠端參與者」區段中，輸入一或多個在遠端叢集上執行受管理 Coherence 伺服器的主機。
8. 視需要變更遠端叢集的叢集連接埠。通常不會變更預設叢集連接埠。
9. 若要啟動這些變更，請於管理主控台的變更中心中按一下「啟動變更」。
   並非所有變更會立即生效，有些變更需要重新啟動。(請參閱使用變更中心)。